1）固件版本号：(soft V4.18_P5.6.2 |combo V4.18_P2.29.1 | SDK:6.2C)
2）启动方式：自定义
3）固件大小：1.92MB
4）日志串口|波特率：(LOG_TX,LOG_RX)115200
5）命令串口|波特率：（AT_TX、AT_RX) | 115200
6）支持升级：是
7）MD5校验码： a8e16513f818f02a2430cad0e19786ac
8）客户：NULL
9）功能描述：BW16 comboV2指令固件
	与1879对比蓝牙UUID大小端修改与之前不兼容了(当前端序和文档一致)，其余修改兼容
10）固件SDK发布版本与COMMIT：
源码地址：https://axk.coding.net/p/BW16/d/BW16ComboSDK/git

源码版本与COMMIT：
master 分支
a5a6ea8f512b46cf35004ab7fe4afecc0ea28f5e

源码归属：深圳市安信可科技有限公司 --CODING账户名：https://axk.coding.net/


=====================================================
发布版本号命名格式：release/v主版本号.次版本号.修订号，版本号递增规则如下：
主版本号：当你做了不兼容的 API 修改
次版本号：当你做了向下兼容的功能性新增
修订号：当你做了向下兼容的问题修正